# 一、命令格式

包头 “FF55FF55”

数据包长度char

orderID char

——数据体<struct>

——包尾“55FF55FF”

# 二、命令

## 2.1、应答：

Id=0 ；

0成功；-1；失败

## 2.2、Regist

ID = 1；

1 decode 2：encode 3：codec